Допускаемые нагрузки на патрубки 

	НАГРУЗКА 
	НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ФЛАНЦА (DN), мм

	
	<50
	80
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Силы (H)

	Каждый верхний патрубок

	FX
FY
FZ
FR
	710
580
890
1280
	1070
890
1330
1930
	1420
1160
1780
2560
	2490
2050
3110
4480
	3780
3110
4890
6920
	5340
4450
6670
9630
	6670
5340
8000
11700
	7120
5780
8900
12780
	8450
6670
10230
14850

	Каждый боковой патрубок

	FX
FY
FZ
FR
	710
890
580
1280
	1070
1330
890
1930
	1420
1780
1160
2560
	2490
3110
2050
4480
	3780
4890
3110
6920
	5340
6670
4450
9630
	6670
8000
5340
11700
	7120
8900
5780
12780
	8450
10230
6670
14850

	Каждый нижний патрубок

	FX
FY
FZ
FR
	890
710
580
1280
	1330
1070
890
1930
	1780
1420
1160
2560
	3110
2490
2050
4480
	4890
3780
3110
6920
	6670
5340
4450
9630
	8000
6670
5340
11700
	8900
7120
5780
12780
	10230
8450
6670
14850

	Моменты (Н×м)

	Каждый патрубок

	MX
MY
MZ
MR
	460
230
350
620
	950
470
720
1280
	1330
680
1000
1800
	2300
1180
1760
3130
	3530
1760
2580
4710
	5020
2440
3800
6750
	6100
2980
4610
8210
	6370
3120
4750
8540
	7320
3660
5420
9820




